陆良数字城管视频及位置信息接入要求

1. 视频接入要求

* 接入方式：数字城管指挥中心平台与其它视频监控管理平台，按平台与平台对接方式，不直接接入视频监控设备，数字城管指挥中心平台只负责视频资源的调取，不做视频存储。
* 接入标准：按照国家标准GB28181-2011标准，具体见《GBT 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》文件。

1. 位置信息接入要求

* 接入方式：数字城管指挥中心平台与车载位置服务平台按平台与平台对接方式，不直接接入前端车载设备，车载设备到车载位置服务平台由之间的通信、接入、存储等由厂商自行处理
* 接入标准：按照《位置信息推送规范V1.7》规范接入。

1. 新建设视频类设备质量要求

* 视频分辨率：1080P，
* 视频编码格式：H.264
* 抗震：车载类设备需要具备抗震；
* 为了确保在晚间能够看清现场画面，需要车载设备支持红外或补光功能；